Визуальный знак "Туалет доступный для инвалидов на кресле-коляске" 200х200 ГОСТ Р 521131

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualnye-znak-tualeta-dostupnyi-dlya-invalidov-na-kresle-kolyaske-gost-r-521131-kopiya?size=237>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Визуальный знак "Туалет доступный для инвалидов на кресле-коляске"  | Назначение:Плоскостные визуальные знаки, предназначенные для восприятия всеми категориями граждан, кроме инвалидов по зрению, выполненные в форме квадрата.Характеристики:– Размер, мм: не менее 195х195 не более 205х205– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик,окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий– Закругленные края: наличие– Изображение согласно выбранному макету: наличие |