Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р 52131-2019

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-nabor-piktogramm-dlya-adaptatsii-uchrezhdeniya-gost-r-52131-2019-2>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения  | Назначение: Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения для лиц с ограниченными возможностямиХарактеристики:1. Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках":– Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий– Закругленные края: наличие2. Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху" :– Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий– Закругленные края: наличие3. Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению":– Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет: желтый, черный– Закругленные края: наличие4. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов":– Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый, черный– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе– Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах– Надписи и пиктограмма: рельефные– Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Закругленные края: наличие5. Визуальный знак "Уступите дорогу человеку с белой тростью":– Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, черный– Закругленные края: наличие6. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка":– Размер, мм: не менее 140х140 не более 160х160– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик– Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах– Надписи и пиктограмма: рельефные– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий– Закругленные края: наличиеВ комплект входит:1. Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках", шт: не менее 12. Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху", шт: не менее 13. Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению", шт: не менее 14. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов", шт: не менее 25. Визуальный знак "Уступите дорогу человеку с белой тростью", шт: не менее 16. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка", шт: не менее 1 |