Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения ГОСТ Р 52131-2019

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-nabor-piktogramm-dlya-adaptatsii-uchrezhdeniya-gost-r-52131-2019-2>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения | Назначение:  Готовый набор пиктограмм для адаптации учреждения для лиц с ограниченными возможностями  Характеристики:  1. Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках":  – Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий  – Закругленные края: наличие  2. Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху" :  – Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий  – Закругленные края: наличие  3. Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению":  – Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет: желтый, черный  – Закругленные края: наличие  4. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов":  – Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый, черный  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Закругленные края: наличие  5. Визуальный знак "Уступите дорогу человеку с белой тростью":  – Размер, мм: не менее 145х145 не более 155х155  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, черный  – Закругленные края: наличие  6. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка":  – Размер, мм: не менее 140х140 не более 160х160  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик  – Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий  – Закругленные края: наличие  В комплект входит:  1. Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках", шт: не менее 1  2. Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху", шт: не менее 1  3. Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению", шт: не менее 1  4. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов", шт: не менее 2  5. Визуальный знак "Уступите дорогу человеку с белой тростью", шт: не менее 1  6. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка", шт: не менее 1 |