Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х500 мм, конус , линейное )

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-500x500>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Плитка тактильная для помещений | Назначение:  Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следования  Характеристики:  – Вид: плитка для помещений с тактильными элементами в виде конусообразных рифов, расположенных в линейном порядке  – Размер, мм:  плитка: не менее 470х470 не более 530х530  толщина основания, мм: не менее 1,5  высота рифа, мм: не менее 4  – Соответствие ГОСТ Р и СП: наличие.  – Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.  – Материал плитки: ПВХ или эквивалент.  – Цвет: желтый  – Узор плитки: конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке  – Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов: наличие  – Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200  – Температура использования, °С: от -15 до +50 |