Индукционная стационарная система ИЦР-80

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-sistema-itsr-80>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная стационарная система ИЦР-80  | Назначение:Индукционная система предназначена для адаптации помещений путем передачи чистого и усиленного звука на слуховые аппараты людей с нарушением слуха. Характеристики:– Тип: стационарная индукционная панель– Площадь покрытия (зона индукционного поля), м2: не более 80.– Частотный диапазон сигнала, Гц: от не менее 100 до не более 8000– Автоматическая регулировка усиления сигнала: наличие– Коэффициент нелинейных искажений, %: не более 1– Индикатор питания: светодиодный– Разъемы jack 3.5 мм для подключения микрофона: наличие– Разъемы jack 3.5 мм для подключения источника звукового сигнала: наличие– Разъем для подключения индукционного контура: наличие– Кабель индукционного поля: наличие– Напряжение питания: 220 В, 50-60 Гц (± 5%)– Потребляемая мощность, Вт: не более 20– Габаритный размер, мм: не менее 180х90х50 не более 190х100х60Комплектация:1. Индукционная система, шт: не менее 12. Блок питания, шт: не менее 13. Кабель индукционного поля, м: не менее 404. Руководство пользователя (инструкция)/ПАСПОРТ: наличие5. Упаковка: наличие |