Индукционная стационарная система ИЦР-80

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-sistema-itsr-80>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная стационарная система ИЦР-80 | Назначение:  Индукционная система предназначена для адаптации помещений путем передачи чистого и усиленного звука на слуховые аппараты людей с нарушением слуха.  Характеристики:  – Тип: стационарная индукционная панель  – Площадь покрытия (зона индукционного поля), м2: не более 80.  – Частотный диапазон сигнала, Гц: от не менее 100 до не более 8000  – Автоматическая регулировка усиления сигнала: наличие  – Коэффициент нелинейных искажений, %: не более 1  – Индикатор питания: светодиодный  – Разъемы jack 3.5 мм для подключения микрофона: наличие  – Разъемы jack 3.5 мм для подключения источника звукового сигнала: наличие  – Разъем для подключения индукционного контура: наличие  – Кабель индукционного поля: наличие  – Напряжение питания: 220 В, 50-60 Гц (± 5%)  – Потребляемая мощность, Вт: не более 20  – Габаритный размер, мм: не менее 180х90х50 не более 190х100х60  Комплектация:  1. Индукционная система, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1  3. Кабель индукционного поля, м: не менее 40  4. Руководство пользователя (инструкция)/ПАСПОРТ: наличие  5. Упаковка: наличие |