Портативная индукционная система Dstrana Move-5 (с выносным микрофоном)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnaya-indukczionnaya-sistema-dstrana-move-5-s-vynosnym-mikrofonom#tab=tabDescription>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативная индукционная система (с выносным микрофоном) | Назначение:  Система предназначена для передачи аудио информации слабослышащим пользователям через слуховой аппарат в режиме «Т»    Характеристики:  - Вид: компактное и переносное решение для стоек ресепшен, администраторов, касс и других мест с ограниченным радиусом действия.  - Тип: переносная  - Функционал: стационарная индукционная петля и переносная индукционная система в одном устройстве  - Вес, кг: не менее 1  - Динамический диапазон, дБ: более 60  - Зона приема встроенного микрофона, м: не более 2  - Коэффициент нелинейных искажений, %: < 1  - Материал корпуса: ABS ударопрочный пластик  - Микрофон: наличие  - Напряжение питания 220 В, 50-60 Гц (± 5%): наличие  - Питание 12В через сетевой адаптер от сети 220В: наличие  - Встроенная АКБ: наличие  - Площадь покрытия (зона индукционного поля) при использовании в качестве переносной системы, м: не менее 2  - Площадь покрытия (зона индукционного поля) при использовании в качестве стационарной системы, кв. мм: не менее 30  - Потребляемая мощность, Вт: не менее 40  - Размер, мм: не менее 260х180х65  - Аудио-разъем (Jack 3.5 мм): наличие,  - Разъем для зарядки (использовать только оригинальное з/у): наличие  - Частотный диапазон, Гц: от 100 до 8000  - Работа без подключения к сети, час: не менее 5    Комплектация:  1. Индукционная переносная система, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1  3. Внешний индукционный контур, шт: не менее 1  4. Руководство пользователя (инструкция)/ПАСПОРТ, шт: не менее 1  5. Упаковка, шт: не менее 1 |