Клей для тактильных индикаторов 780 г

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/klei-dlya-taktilnykh-indikatorov-780-g>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Клей для тактильных индикаторов | Назначение:  Сверхсильный клей для тактильных индикаторов  Характеристики:  – Подходит для склеивания различных поверхностей, в том числе, например: древесины, металла, кирпича, бетона, панелей, фанеры и фиксации зеркал.  – В состав входит синтетический каучук или эквивалент: наличие.  – Клей: влагостойкий.  – Клей может использоваться как внутри, так и снаружи помещений: наличие.  – Вес, гр: не менее 750.  – Температура эксплуатации, градус С: от не менее чем +5 до не более чем +50  – Термостойкость, градус С: от не менее чем -40 до не более чем +90C |