Набор для комплексного оснащения внутренних помещений здания

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-dlya-kompleksnogo-osnascheniya-vnutrennikh-pomeschenii-zdaniya>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Набор для комплексного оснащения внутренних помещений здания  | Назначение:Универсальное решение — готовый набор для комплексного оснащения внутренних помещений зданияВ комплект поставки входят:1. Тактильный индикатор из нержавеющей стали конус D35мм 35х5мм на самоклеящейся основе, шт: не менее 3950.(данное количество индикаторов рассчитано: на 12 метров шириной 500 мм в шахматном расположении для обозначения двух непреодолимых препятствий, 10 метров шириной 500 мм в линейном порядке для обозначение базовых помещение и входа (вход, санузел, лестница (два этажа с пролетом) и одно дополнительное помещение) и 2,5 метра шириной 600 мм в линейном порядке для поля внимания - изменение направления движения (4 зоны))2. Тактильный индикатор из нержавеющей стали полоса 35мм 280х35х5мм на самоклеящейся основе, шт: не менее 380.(данное количество индикаторов рассчитано: на 4,2 м шириной 540 мм для поля оказания услуги (глубина девять полос), так же 25 метров полоса шириной 150 мм (глубина три полосы) для обозначения направления движения.)3. Трафареты для тактильных индикаторов тип на выбор, шт: не менее 3.4. Тактильная мнемосхема 610х470мм, шт: не менее 2.5. Визуально – акустическая система D-Strana, шт: не менее 1.6. Звуковой маяк-информатор А200, шт: не менее 2 .7. Комплексная тактильная табличка для кабинетов 150х300мм, шт: не менее 11.8. Портативная индукционная система "Альфа А1", шт: не менее 19. Коммуникативная система "Текстофон", шт: не менее 1.10. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка" ГОСТ Р 521131, шт: не менее 2 .11. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов "ГОСТ Р 521131, шт: не менее 112. Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов Барс УГП-130 c платформой с пандусом, шт: не менее 1.13. Шкаф для подъёмника БАРС, шт: не менее 1.14. Наклейка "Желтая полоса" лента с абразивным покрытием для ступеней и других поверхностей 100мм, шт: не менее 1 .15. Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 30х110 мм 1 этаж, шт: не менее 216. Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 30х110 мм 2 этаж, шт: не менее 217. Индукционная стационарная система ИЦР-80, шт: не менее 1.18. Визуальный знак "Помещение (зона) оборудовано индукционной петлей" ГОСТ Р 521131, шт: не менее 1.19. Информационный сенсорный терминал DSTRANA TAB: наличие20. Встроенная индукционная система для терминалов: наличие21.Тифлопечать тактильных знаков для терминалов: наличие |