Звуковой маяк-информатор А200 с датчиком движения

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-a200?tab=tab1&size=239>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Звуковой маяк-информатор с датчиком движения  | Назначение:Звуковой маяк помогает слабовидящим в ориентировании в пространстве, информирует о местонахождении, препятствияхХарактеристики:– Размер, мм: не менее 120х80х35 не более 130х90х45– Материал корпуса: пластик– Тип крепления: кронштейн поворотный– Выходная звуковая мощность, Вт: не менее 2– Напряжение питания, В: не менее 5– Батарея питания:встроенный Li-On аккумулятор или эквивалент: наличие,емкость, мА\*ч: не менее 200.– Регулировка громкости: плавная– Датчик движения: пассивный инфракрасный– Конструкция датчика: поворотная– Угол вращения датчика, градус: не более 60 .– Дальность срабатывания датчика, м: не более 5– Угол обзора датчика:в горизонтальной плоскости, градус: не менее 120 ,в вертикальной плоскости, градус: не менее 40– Емкость внутренней памяти, Мб: не менее 16– Поддерживаемые типы карт памяти microSD или эквивалент, Гб: не более 32– Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (16..320 кбит/сек.) или эквивалент– Режимы воспроизведения аудиосообщений, шт: не менее 3, в том числе: например: одно выбранное, все последовательно, все в случайном порядке.– Разъем для подключения внешнего источника питания: microUSB или эквивалент.– Разъем для подключения внешнего динамика (аудиоколонки): jack 3.5мм. или эквивалентВ составе:1. Звуковой маяк, шт: не менее 12. Адаптер питания, шт: не менее 13. USB кабель, шт: не менее 14. Кронштейн крепления, шт: не менее 15. Инструкция по эксплуатации, шт: не менее 16. Гарантийный талон, шт: не менее 17. Индивидуальная упаковочная коробка, шт: не менее 1 |