Звуковой маяк-информатор А200 с датчиком движения

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-a200?tab=tab1&size=239>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Звуковой маяк-информатор с датчиком движения | Назначение:  Звуковой маяк помогает слабовидящим в ориентировании в пространстве, информирует о местонахождении, препятствиях  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 120х80х35 не более 130х90х45  – Материал корпуса: пластик  – Тип крепления: кронштейн поворотный  – Выходная звуковая мощность, Вт: не менее 2  – Напряжение питания, В: не менее 5  – Батарея питания:  встроенный Li-On аккумулятор или эквивалент: наличие,  емкость, мА\*ч: не менее 200.  – Регулировка громкости: плавная  – Датчик движения: пассивный инфракрасный  – Конструкция датчика: поворотная  – Угол вращения датчика, градус: не более 60 .  – Дальность срабатывания датчика, м: не более 5  – Угол обзора датчика:  в горизонтальной плоскости, градус: не менее 120 ,  в вертикальной плоскости, градус: не менее 40  – Емкость внутренней памяти, Мб: не менее 16  – Поддерживаемые типы карт памяти microSD или эквивалент, Гб: не более 32  – Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (16..320 кбит/сек.) или эквивалент  – Режимы воспроизведения аудиосообщений, шт: не менее 3, в том числе: например: одно выбранное, все последовательно, все в случайном порядке.  – Разъем для подключения внешнего источника питания: microUSB или эквивалент.  – Разъем для подключения внешнего динамика (аудиоколонки): jack 3.5мм. или эквивалент  В составе:  1. Звуковой маяк, шт: не менее 1  2. Адаптер питания, шт: не менее 1  3. USB кабель, шт: не менее 1  4. Кронштейн крепления, шт: не менее 1  5. Инструкция по эксплуатации, шт: не менее 1  6. Гарантийный талон, шт: не менее 1  7. Индивидуальная упаковочная коробка, шт: не менее 1 |