Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа или санузла APE510.1

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-komplekt-dlya-vyzova-pomoschi-invalidam-ape510-1>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная система вызова | Назначение:  Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения .  Комплектация:  Комплектация:  1. Кнопка вызова: наличие  2. Приемник: наличие  3. Блок питания: наличие  4. Тактильная пиктограмма: наличие  5.Паспорт устройства: наличие  6. Упаковка: наличии  Характеристики:  Кнопка вызова:  – Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: белый корпус, красная кнопка,  – Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие  – Питание: батарея 12V, 23A  – Частота, MHz: не более 433.92  – Ресурс нажатий: не менее 1 млн  – Радиус действия на прямой видимости, м: не более 100  Приемник:  – Размер, мм: не менее 202x130x30 не более 210х135х35  – Материал корпуса: пластик  – Цвет: черный  – Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZDC12V/1A  – Входная мощность: АС100V-240V  – Частота, MHz: не более 433.92  – Радиус приема, м: не менее 100  – Крепление: подставка или саморезами к стене  – Отображение трёх вызовов одновременно: наличие.  – Световая и звуковая индикацию: наличие.  – Возможность подключения к табло до 99 кнопок: наличие  Табличка:  – Табличка соответствует ГОСТ Р: наличие  – Надпись на табличке продублирована шрифтом Брайля: наличие  – Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 3  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50 мм  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый, черный  – Материал: пластик полистирол ударопрочный или эквивалент |