Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа или санузла APE510.1

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-komplekt-dlya-vyzova-pomoschi-invalidam-ape510-1>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная система вызова  | Назначение:Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения .Комплектация:Комплектация:1. Кнопка вызова: наличие2. Приемник: наличие3. Блок питания: наличие4. Тактильная пиктограмма: наличие5.Паспорт устройства: наличие6. Упаковка: наличииХарактеристики:Кнопка вызова:– Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30– Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент– Цвет: белый корпус, красная кнопка,– Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие– Питание: батарея 12V, 23A– Частота, MHz: не более 433.92– Ресурс нажатий: не менее 1 млн– Радиус действия на прямой видимости, м: не более 100Приемник:– Размер, мм: не менее 202x130x30 не более 210х135х35– Материал корпуса: пластик– Цвет: черный– Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZDC12V/1A– Входная мощность: АС100V-240V– Частота, MHz: не более 433.92– Радиус приема, м: не менее 100– Крепление: подставка или саморезами к стене– Отображение трёх вызовов одновременно: наличие.– Световая и звуковая индикацию: наличие.– Возможность подключения к табло до 99 кнопок: наличиеТабличка:– Табличка соответствует ГОСТ Р: наличие– Надпись на табличке продублирована шрифтом Брайля: наличие– Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 3– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50 мм– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый, черный– Материал: пластик полистирол ударопрочный или эквивалент |