Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла APE510.3

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnaya-sistema-vyzova-personala-iz-neskolkikh-mesn-ape510-3?size=254>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная система вызова персонала | Назначение:Беспроводная кнопка вызова персонала предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения.Комплектация:Комплектация:1. Кнопка вызова, шт: не менее 32. Приемник: наличие3. Блок питания: наличие4. Тактильная пиктограмма, шт: не менее 35. Репитер: наличие6. Паспорт устройства: наличие7. Упаковка: наличииХарактеристики:Кнопка вызова:– Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30– Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент– Цвет: белый корпус, красная кнопка,– Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие– Питание: батарея 12V, 23A– Частота, MHz: не более 433.92– Ресурс нажатий: не менее 1 млн– Радиус действия на прямой видимости, м: не более 200– Температурный режим работы, градус С: от -35 до +55Приемник:– Размер, мм: не менее 202x130x30 не более 210х135х35– Материал корпуса: пластик– Цвет: черный– Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZDC12V/1A– Входная мощность: АС100V-240V– Частота, MHz: не более 433.92– Продолжительность сигнала, сек: не менее 15– Радиус приема, м: не менее 100– Крепление: подставка или саморезами к стене– Отображение трёх вызовов одновременно: наличие.– Световая и звуковая индикацию: наличие.– Возможность подключения к табло до 99 кнопок: наличиеРепитер:– Размер, мм:: не менее 153х82х29 не более 155х85х35– Материал корпуса: пластик– Цвет: черный– Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A– Частота, МГц: не менее 433.92– Радиус приема, м: не менее 100– Крепление: подставка или саморезами к стене– Способность распознавать сигналы со 100 кнопок: наличие.Табличка:– Табличка соответствует ГОСТ Р: наличие– Надпись на табличке продублирована шрифтом Брайля: наличие– Размер, мм: не менее 150х200 не более 155х205– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50 мм– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый, черный– Материал: пластик полистирол ударопрочный или эквивалент |