Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-personala-s-priemnikom-i-tablichkoi-a310>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова персонала | Назначение:  Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Комплектация:  1. Кнопка вызова: наличие  2. Приемник: наличие  3. Тактильная пиктограмма: наличие  4. Зарядное устройство для приемника: наличие  5. Батарейки: наличие  6. Паспорт устройства: наличие  7. Упаковка: наличие  Характеристики:  Кнопка вызова:  – Индекс влагозащищенности, IP: не ниже 65  – Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие  – Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие  – Температурный режим эксплуатации, °С: от -35 до +55  – Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие  – Размер, мм: не менее 80х62х26 и не более 85х67х29  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Ресурс нажатий, шт: не менее 1 млн.  – Частота, MHz: не более 434  – Радиус действия на прямой видимости, м: не менее 200  – Питание: батарея 12V 23mA или эквивалент  – Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч  – Световое подтверждение того, что вызов отправлен: наличие  Приемник:  – Частота, MHz: не более 434  – Размеры, мм: не менее 85х45х14 не более 92х55х21  – Материал: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: оранжевый или красный  – Тип электропитания: DC12V/1А или эквивалент  – Входная мощность, В: не менее 200 не более 230  – Продолжительность сигнала, сек: не более 15  – Радиус приема, м: не менее 100 не более 200  – Световая и звуковая индикация: наличие  – Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова: наличие  – Количество клавиш на корпусе, шт: не менее 3  Табличка:  – Соответствие ГОСТ Р: наличие  – Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый и черный  – Материал: пластик полистирол (или эквивалент) |