Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком А310ш

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-v-sanuzel-s-knopkoi-so-shnurom-a310sh>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощи | Назначение:  Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  Комплектация:  1. Кнопка вызова со шнурком с кольцом: наличие  3. Приемник для вызова: наличие  4. Блок питания: наличие  5. Тактильная табличка с азбукой Брайля: наличие  6. Паспорт устройства: наличие  7. Упаковка: наличие  Характеристики:  Кнопка вызова:  – Индекс влагозащищенности, IP: не ниже 65  – Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие  – Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие  – Температурный режим эксплуатации, °С: от -35 до +55  – Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие  – Размер, мм: не менее 80х62х26 и не более 85х67х29  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Ресурс нажатий, шт: не менее 1 млн.  – Частота, MHz: не более 434  – Радиус действия на прямой видимости, м: не менее 200  – Питание: батарея 12V 23mA или эквивалент  – Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч  – Световое подтверждение того, что вызов отправлен: наличие  – Шнур:  цвет: красный;  толщина, мм: не менее 1 и не более 3,  длина, мм: не более 1000  – Кольцо:  вес, гр: не менее 20 не более 25;  внешний диаметр, мм: не менее 90 не более 95;  внутренний диаметр, мм: не менее 69 не более 73;  толщина кольца, мм: не менее 8 не более 12.  Приемник:  – Частота, MHz: не более 434  – Размеры, мм: не менее 85х45х14 не более 92х55х21  – Материал: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: оранжевый или красный  – Тип электропитания: DC12V/1А или эквивалент  – Входная мощность, В: не менее 200 не более 230  – Продолжительность сигнала, сек: не более 15  – Радиус приема, м: не менее 100 не более 200  – Световая и звуковая индикация: наличие  – Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова: наличие  – Количество клавиш на корпусе, шт: не менее 3.  Табличка:  – Соответствие ГОСТ Р: наличие  – Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый и черный  – Материал: пластик полистирол или эквивалент |