Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком А310ш

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-v-sanuzel-s-knopkoi-so-shnurom-a310sh>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощи | Назначение:Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности.Комплектация:1. Кнопка вызова со шнурком с кольцом: наличие3. Приемник для вызова: наличие4. Блок питания: наличие5. Тактильная табличка с азбукой Брайля: наличие6. Паспорт устройства: наличие7. Упаковка: наличиеХарактеристики:Кнопка вызова:– Индекс влагозащищенности, IP: не ниже 65– Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие– Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие– Температурный режим эксплуатации, °С: от -35 до +55– Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие– Размер, мм: не менее 80х62х26 и не более 85х67х29– Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент– Ресурс нажатий, шт: не менее 1 млн.– Частота, MHz: не более 434– Радиус действия на прямой видимости, м: не менее 200– Питание: батарея 12V 23mA или эквивалент– Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч– Световое подтверждение того, что вызов отправлен: наличие– Шнур:цвет: красный;толщина, мм: не менее 1 и не более 3,длина, мм: не более 1000– Кольцо:вес, гр: не менее 20 не более 25;внешний диаметр, мм: не менее 90 не более 95;внутренний диаметр, мм: не менее 69 не более 73;толщина кольца, мм: не менее 8 не более 12.Приемник:– Частота, MHz: не более 434– Размеры, мм: не менее 85х45х14 не более 92х55х21– Материал: поликарбонат или эквивалент– Цвет: оранжевый или красный– Тип электропитания: DC12V/1А или эквивалент– Входная мощность, В: не менее 200 не более 230– Продолжительность сигнала, сек: не более 15– Радиус приема, м: не менее 100 не более 200– Световая и звуковая индикация: наличие– Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова: наличие– Количество клавиш на корпусе, шт: не менее 3.Табличка:– Соответствие ГОСТ Р: наличие– Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый и черный– Материал: пластик полистирол или эквивалент |