Беспроводная кнопка вызова помощника на стойке (с приемником и тактильной табличкой по ГОСТ 52131-20

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-pomoschnika-na-stoike-s-priemnikom-i-taktilnoi-tablichkoi-po-gost-52131-2019-a311>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова помощника на стойке | Назначение:Кнопка предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населенияВ комплекте:1. Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова: наличие2. Приемник вызовов: наличие.3. Тактильная табличка: наличие4. Блок питания: наличие5. Стойка: наличиеХарактеристики:Кнопка вызова:– Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30– Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент– Цвет: белый корпус, красная кнопка,– Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие– Питание: батарея 12V, 23A– Частота, МГц: не менее 433.92– Ресурс, нажатий: не менее 1 млн– Радиус действия на прямой видимости, м: не более 200– Температурный режим работы, градус С: от -35 до+55Приемник:– Размер, мм: не менее 90х53х19 не более 95х55х25– Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент– Цвет: Оранжевый– Тип электропитания: DC12V/1А– Входная мощность: АС100V-240V– Частота, МГц: не менее 433.92– Продолжительность сигнала, сек: не менее 15– Радиус приема, м: не более 200– Принимает сигнал непосредственно с кнопки вызова, имеет световую и звуковую индикацию: наличие.– Легко настраивается при помощи клавиш на корпусе: наличие:количество клавиш, шт: не менее 3– Позволяет работать с не менее 10 кнопками, но не различает их: наличиеТабличка:– Соответствие ГОСТ Р: наличие– Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый и черный– Материал: пластик полистирол или эквивалентСтойка:– Размер, мм:высота: не менее 1300 не более 1350прикручиваемая часть: не менее 140 не более 145основание: не менее 180х180 не более 190х190голова: не менее 180х350 не более 190х400– Материал: сталь с двухслойным порошковым покрытием:сечение трубы, мм: не менее 60х30– Комплект креплений: наличие– Вес, кг: не более 7 |