Беспроводная кнопка вызова помощника на стойке (с приемником и тактильной табличкой по ГОСТ 52131-20

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-pomoschnika-na-stoike-s-priemnikom-i-taktilnoi-tablichkoi-po-gost-52131-2019-a311>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова помощника на стойке | Назначение:  Кнопка предназначена для вызова помощи в общественных местах маломобильными группами населения  В комплекте:  1. Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова: наличие  2. Приемник вызовов: наличие.  3. Тактильная табличка: наличие  4. Блок питания: наличие  5. Стойка: наличие  Характеристики:  Кнопка вызова:  – Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: белый корпус, красная кнопка,  – Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие  – Питание: батарея 12V, 23A  – Частота, МГц: не менее 433.92  – Ресурс, нажатий: не менее 1 млн  – Радиус действия на прямой видимости, м: не более 200  – Температурный режим работы, градус С: от -35 до+55  Приемник:  – Размер, мм: не менее 90х53х19 не более 95х55х25  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: Оранжевый  – Тип электропитания: DC12V/1А  – Входная мощность: АС100V-240V  – Частота, МГц: не менее 433.92  – Продолжительность сигнала, сек: не менее 15  – Радиус приема, м: не более 200  – Принимает сигнал непосредственно с кнопки вызова, имеет световую и звуковую индикацию: наличие.  – Легко настраивается при помощи клавиш на корпусе: наличие:  количество клавиш, шт: не менее 3  – Позволяет работать с не менее 10 кнопками, но не различает их: наличие  Табличка:  – Соответствие ГОСТ Р: наличие  – Размер, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый и черный  – Материал: пластик полистирол или эквивалент  Стойка:  – Размер, мм:  высота: не менее 1300 не более 1350  прикручиваемая часть: не менее 140 не более 145  основание: не менее 180х180 не более 190х190  голова: не менее 180х350 не более 190х400  – Материал: сталь с двухслойным порошковым покрытием:  сечение трубы, мм: не менее 60х30  – Комплект креплений: наличие  – Вес, кг: не более 7 |