Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла APE510.2ш

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnaya-sistema-vyzova-personala-invalidov-dlya-vkhoda-i-sanuzla-ape510-2sh?size=401>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная система вызова персонала | Назначение:  Беспроводная кнопка вызова персонала со шнурком с кольцом для удобства захвата предназначена для размещения на входной группе (у входа или у пандуса) и в санузле, либо других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала.  Комплектация:  1. Кнопка вызова: наличие  2. Кнопка вызова со шнурком с кольцом: наличие  3. Приемник: наличие  4. Блок питания: наличие  5. Тактильная пиктограмма, шт: не менее 2  6. Паспорт устройства: наличие  7. Репитер: наличие  8. Упаковка: наличии  Характеристики:  Кнопка вызова:  – Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: белый корпус, красная кнопка,  – Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие  – Питание: батарея 12V, 23A  – Частота, MHz: не более 433.92  – Ресурс нажатий: не менее 1 млн  – Радиус действия на прямой видимости, м: не более 200  – Температурный режим работы, градус : от -35 до +55  Кнопка вызова со шнурком с кольцом:  – Размер, мм: не менее 82х65х28 не более 85х70х30  – Материал корпуса: поликарбонат или эквивалент  – Цвет: белый корпус, красная кнопка,  – Надпись «ВЫЗОВ» русскими буквами на поверхности кнопки: наличие  – Питание: батарея 12V, 23A  – Частота, MHz: не более 433.92  – Ресурс нажатий: не менее 1 млн  – Радиус действия на прямой видимости, м: не более 200  – Температурный режим работы, градус : от -35 до +55  – Шнур:  Цвет: красный  Длина, см: не менее 100  Толщина, мм: не менее 2 не более 4.  – Кольцо:  Внешний диаметр, мм: не менее 93 не более 95  Внутренний диаметр, мм: не менее 71 не более 75  Толщина, мм: не менее 11 не более 15  Вес, гр: не менее 24 не более 30  Приемник:  – Размер, мм: не менее 202x130x30 не более 210х135х35  – Материал корпуса: пластик  – Цвет: черный  – Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZDC12V/1A  – Входная мощность: АС100V-240V  – Частота, MHz: не более 433.92  – Продолжительность сигнала, сек: не менее 15  – Радиус приема, м: не менее 100  – Крепление: подставка или саморезами к стене  – Отображение трёх вызовов одновременно: наличие.  – Световая и звуковая индикацию: наличие.  – Возможность подключения к табло до 99 кнопок: наличие  Репитер:  – Размер, мм: не мене 153х82х29не более 155х85х35  – Материал корпуса: пластик  – Цвет: черный  – Тип электропитания: от сети через адаптер AC220V/50HZDC12V/1A  – Частота, MHz: не более 433.92  – Радиус приема, м: не менее 100  – Крепление: подставка или саморезами к стене  – Способность распознавать сигналы со 100 кнопок: наличие  Табличка:  – Табличка соответствует ГОСТ Р: наличие  – Надпись на табличке продублирована шрифтом Брайля: наличие  – Размер, мм: не менее 150х200  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50 мм  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый, черный  – Материал: пластик полистирол ударопрочный или эквивалент |