Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с приемником и тактильной табличкой) К306

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-sistema-vyzova-pomoschnika-k306>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов | Назначение:  Готовое решение для оборудования входа в здание (или туалетной комнаты) для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  В комплекте:  1. Кнопка вызова: наличие  2. Табличка тактильная: наличие.  3. Приемное устройство: наличие  Характеристики:  Кнопка:  – Индекс влагозащищенности: не ниже IP44  – Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие  – Температурный режим эксплуатации, градус С: от -20 до +50  – Габариты, мм: не менее 50х50 не более 60х60  – Материал корпуса: пластик  – Ресурс нажатий: не менее 1 млн.  – Частота, MHz: не более 433.92  – Радиус действия на прямой видимости, м: не менее 50  – Питание: CR2032 3V  – Напряжение элементов питания кнопки, В: не менее 3  Приемник:  – Индекс влагозащищенности: не ниже IP20  – Частота, MHz: не более 433.92  – Габариты, мм: не менее 95х95 не более 105х105  – Материал: пластик  – Цвет: белый или серый  – Типоразмер элементов питания приемного устройства: АА (LR6)  – Напряжение элементов питания приемного устройства, В: 1,5  – Продолжительность сигнала, сек: не менее 10  – Радиус приема, м: не менее 50  – Звуковая индикация: наличие  Табличка:  – Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик,окрашенный в массе  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет: желтый, черный  – Закругленные края: наличие  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |