Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с приемником и тактильной табличкой) К306

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-sistema-vyzova-pomoschnika-k306>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов  | Назначение:Готовое решение для оборудования входа в здание (или туалетной комнаты) для вызова помощника людям с ограниченными возможности.В комплекте:1. Кнопка вызова: наличие2. Табличка тактильная: наличие.3. Приемное устройство: наличиеХарактеристики:Кнопка:– Индекс влагозащищенности: не ниже IP44– Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие– Температурный режим эксплуатации, градус С: от -20 до +50– Габариты, мм: не менее 50х50 не более 60х60– Материал корпуса: пластик– Ресурс нажатий: не менее 1 млн.– Частота, MHz: не более 433.92– Радиус действия на прямой видимости, м: не менее 50– Питание: CR2032 3V– Напряжение элементов питания кнопки, В: не менее 3Приемник:– Индекс влагозащищенности: не ниже IP20– Частота, MHz: не более 433.92– Габариты, мм: не менее 95х95 не более 105х105– Материал: пластик– Цвет: белый или серый– Типоразмер элементов питания приемного устройства: АА (LR6)– Напряжение элементов питания приемного устройства, В: 1,5– Продолжительность сигнала, сек: не менее 10– Радиус приема, м: не менее 50– Звуковая индикация: наличиеТабличка:– Размер пиктограммы, мм: не менее 145х195 не более 155х205– Толщина, мм: не менее 3– Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9– Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик,окрашенный в массе– Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч– Надписи и пиктограмма: рельефные– Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Цвет: желтый, черный– Закругленные края: наличие– Изображение согласно выбранному макету: наличие |