Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках" 200х200 ПВХ 3 мм Г

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualnyi-znak-dostupnost-dlya-invalidov-peredvigaiuschikhsya-na-kreslakh-kolyaskakh-gost-r-521131-pvkh-3mm?size=237>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках" | Назначение:  Плоскостные визуальные знаки, предназначенные для восприятия всеми категориями граждан, кроме инвалидов по зрению, выполненные в форме квадрата.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 190х190 не более 210х210  – Толщина, мм: не менее 3  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Материал таблички: ПВХ или эквивалент  – Крепление: на саморезах или на двухсторонний скотч  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий  – Закругленные края: наличие  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |