Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению" 200х250 мм ГОСТ Р 521131, ПВХ 3мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilno-vizualnyi-znak-dostupnost-dlya-invalidov-po-zreniiu-gost-r-521131-pvkh-3mm?size=725>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению" | Назначение:  Тактильно-визуальные знаки предназначены для тактильного восприятия инвалидами по зрению и одновременно для визуального восприятия слабовидящими и всеми остальными категориями граждан.  Характеристики:  – Размер пиктограммы, мм: не менее 195х245 не более 205х255  – Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2  – Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50  – Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7  – Цвет: желтый, черный  – Материал таблички: ПВХ или эквивалент  – Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Закругленные края: наличие  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |