Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" 200х250 ПВХ 3мм ГОСТ Р 521131

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilno-vizualnyi-znak-tualet-dlya-invalidov-gost-r-521131-pvkh-3mm?size=725>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов"  | Назначение:Тактильно-визуальные знаки предназначены для тактильного восприятия инвалидами по зрению и одновременно для визуального восприятия слабовидящими и всеми остальными категориями граждан.Характеристики:– Размер пиктограммы, мм: не менее 195х245 не более 205х255– Высота рельефа рамки и знака, мм: не менее 2– Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля, мм: не менее 50– Высота тактильных точек, мм: не менее 0,7– Цвет: желтый, черный– Материал таблички: ПВХ или эквивалент– Крепление: на двухстороннем скотче или на саморезах– Надписи и пиктограмма: рельефные– Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие– Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент– Закругленные края: наличие– Изображение согласно выбранному макету: наличие |