**Тактильная вывеска с азбукой Брайля 30х40см с встроенной системой обратной связи**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-s-azbukoi-brailya

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды.  **Технические характеристики:**   * Габариты, мм: высота не менее 290 и не более 310, ширина не менее 390 и не более 410 * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Надписи и пиктограмма рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте) * Встроенная система вызова с обратной диспетчерской связью: наличие * Встроенная система обратной связи должна представлять собой неотъемлемую часть вывески, предназначена для вызова помощи МГН испытывающему сложности со входом или как средство двусторонних коммуникаций * Система должна состоять из вызывающего устройства, приемного устройства и комплекта зарядных устройств * Вызывающее устройство должно быть прямоугольной формы с расположенной на корпусе кнопкой с активной зоной нажатия кнопкой * Габариты вызывающего устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 * Габариты активной зоны нажатия на вызывной панели, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 * Габариты приемного устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 * Габариты кнопки приема вызова на панеле приемного устройства, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 * Тип системы: беспроводная * Рабочая частота устройств, мГц: не более 467,6375 * Индекс влагозащищенности вызывающего устройства: не хуже IP44 * Индекс влагозащищенности приемного устройства: не хуже IP20 * Радиус действия устройств на прямой видимости: не менее 300м * Радиус действия устройств в условиях помещений: не менее 50м * Подсветка активной зоны нажатия у вызывающего и приемного устройств: наличие * Встроенный динамик у вызывающего и приемного устройств для воспроизведения звука голоса: наличие * Встроенный микрофон у вызывающего и приемного устройств: наличие * Интервал рабочих температур, рекомендуемых для эксплуатации вызывающего устройств: не менее -25 и не более +55 * Индикатор заряда батареи на корпусе: наличие * Выход для подключения питания: 5V1A, шнур должен быть в комплекте поставки * Кнопка включения/выключения устройства на корпусе On/OFF: наличие * Питание вызывающего устройства: батареи ААА, 1,5V * Количество батарей в комплекте поставки должны быть в комплекте поставки, шт: не менее 4 |