**Тактильная вывеска с азбукой Брайля 30х40см с встроенной системой обратной связи**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-s-azbukoi-brailya

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак  | Тактильные таблички из ударопрочного пластика с дублированием информации шрифтом Брайля. Должны подходить для размещения на улице на входной группе, в рамках Доступной среды. **Технические характеристики:*** Габариты, мм: высота не менее 290 и не более 310, ширина не менее 390 и не более 410
* Толщина, мм: не менее 3
* Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и пиктограмма рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте)
* Встроенная система вызова с обратной диспетчерской связью: наличие
* Встроенная система обратной связи должна представлять собой неотъемлемую часть вывески, предназначена для вызова помощи МГН испытывающему сложности со входом или как средство двусторонних коммуникаций
* Система должна состоять из вызывающего устройства, приемного устройства и комплекта зарядных устройств
* Вызывающее устройство должно быть прямоугольной формы с расположенной на корпусе кнопкой с активной зоной нажатия кнопкой
* Габариты вызывающего устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65
* Габариты активной зоны нажатия на вызывной панели, мм: не менее 1,8 и не более 2,3
* Габариты приемного устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65
* Габариты кнопки приема вызова на панеле приемного устройства, мм: не менее 1,8 и не более 2,3
* Тип системы: беспроводная
* Рабочая частота устройств, мГц: не более 467,6375
* Индекс влагозащищенности вызывающего устройства: не хуже IP44
* Индекс влагозащищенности приемного устройства: не хуже IP20
* Радиус действия устройств на прямой видимости: не менее 300м
* Радиус действия устройств в условиях помещений: не менее 50м
* Подсветка активной зоны нажатия у вызывающего и приемного устройств: наличие
* Встроенный динамик у вызывающего и приемного устройств для воспроизведения звука голоса: наличие
* Встроенный микрофон у вызывающего и приемного устройств: наличие
* Интервал рабочих температур, рекомендуемых для эксплуатации вызывающего устройств: не менее -25 и не более +55
* Индикатор заряда батареи на корпусе: наличие
* Выход для подключения питания: 5V1A, шнур должен быть в комплекте поставки
* Кнопка включения/выключения устройства на корпусе On/OFF: наличие
* Питание вызывающего устройства: батареи ААА, 1,5V
* Количество батарей в комплекте поставки должны быть в комплекте поставки, шт: не менее 4
 |