**Ручка дверная специальная для инвалидов**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/ruchka-dvernaya-spetsialnaya-dlya-invalidov>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Ручка дверная специальная** | Дверные ручки для людей с ограниченными возможностями должны предоставлять доступ в помещения тем людям, которые по тем или иным причинам имеют проблемы с вращением кисти или захватом предметов.  Дверные ручки для людей с ограниченными возможностями должны позволять использовать предплечье для открывания/закрывания дверей без контакта с кистью рук, что значительно снижает риск передачи инфекций.  **Технические характеристики.**  Длина ручки, мм: не менее 240 не более 260  Ширина ручки, мм: не менее 125 не более 130  Высота ручки, мм: не менее 130 не более 145  Диаметр основания ручки, мм: не менее 20  Ширина бокового упора, мм: не менее 65 не более 80  Высота бокового упора ручки, мм: не менее 35  Ширина между боковым упором и ручкой, мм: не менее 47  Толщина рукоятки, мм: не менее 15  Расстояние от ручки до полотна двери, мм: не менее 42  Фиксация ручки винтом к шпинделю: наличие  Цвет: Желтый  Необходимость в специальном инструменте для съема ручки: отсутствие  Количество ручек в комплекте, шт: не более 2  Надпись на лицевой стороне ручки шрифтом Брайля  «Нажмите для открытия»: наличие  Внутренняя обойма для центровки ручек: наличие  Наружный диаметр обоймы, мм: не менее 43 не более 47  Толщина обоймы, мм: не менее 4,5  Внутренний диаметр обоймы, мм: не менее 17  Центрирующие выступы у обоймы: наличие;  Наружный диаметр выступа, мм: не менее 6,7  Высота выступа, мм: не более 10  Количество выступов, шт: не более 2  Сквозное отверстие в выступе диаметром 4,4 мм: наличие  Сквозное отверстие в выступе диаметром 5,5 мм: наличие  Сквозные отверстия для крепления обоймы к полотну двери: наличие  Количество сквозных отверстий для крепления обоймы, шт: не менее 4  Диаметр сквозного отверстия для крепления, мм: не менее 4 не более 5  Возможность открывания двери плечевой частью руки: наличие  Управление ручкой в положении стоя: наличие  Управление ручкой в положении сидя: наличие |