**Пандус телескопический 2-секционный с черным противоскользящим покрытием, 275см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-mr-207-4>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 2-секционный с черным противоскользящим покрытием | **Технические характеристики:*** Габариты, мм: ширина не менее 16 и не более 18, длина не менее 265 и не более 285
* Количество секций, шт: не менее 2
* Грузоподъемность, кг: не менее 270
* Материал: алюминий с черным противоскользящим покрытием из шевеллера
* Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61
* Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие
* Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие
* Противоскользящие покрытие: наличие
 |