**Мнемосхема 600х800мм, пластик с защитным покрытием**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/mnemoskhema-610-kh-470-mm-i-nastennoe-kreplenie-pryamoe

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Мнемосхема**  | На мнемосхеме должно быть отмечена подробная схема помещения или этажа. Мнемосхема должна быть выполнена в антивандальном исполнении и иметь защитное покрытие. **Технические характеристики:*** Габариты схемы, мм: ширина не менее 800 и не более 840, высота не менее 600 и не более 630, толщина не менее 2,7 и не более 4
* Материал схемы: противоударный пластик полистирол или оргстекло
* Защитное покрытие тактильной поверхности мнемосхемы лаком: наличие
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и схема рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Цвет: в соответствии с ГОСТ, или по заказу
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Дистанционные держатели (в комплекте), шт: не менее 6
 |