**Тактильный знак пиктограмма СП-101-2001 150х150**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnyi-znak-piktogramma-sp-150kh150>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак | Знаки доступности, предупреждающие и информационные знаки и пиктограммы, указатели направления движения, тактильные номера. Соответствие СП-101-2001, подходят для размещения по программе Доступная среда. Материал - акриловый пластик, крепление на двухстороннем скотче или на саморезах.  **Технические характеристики:**   * Габариты, мм: высота не менее 150, ширина не менее 150 * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Надписи и пиктограмма рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте) |