**Комплект детский унитаз для инвалидов с двумя поручнями**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-unitaz-dlya-invalidov-detskii-s-dvumya-poruchnyami>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Унитаз для инвалидов** | Детский унитаз предназначен для комплектации детских садов, больниц и других детских учреждений. Должен отвечать всем санитарным требованиям. Должен поставляться в комплекте с гибкой подводкой для воды.**Технические характеристики:**Габариты, мм: * ширина не менее 290 и не более 310
* глубина не менее 545 и не более 560
* высота не менее 670 и не более 700
* высота чаши не менее 340 и не более 360

Подводка воды нижняя G½ гайка-гайка, длина 60 см: наличиеТип полочки тарельчатый: наличиеАрматура кнопочная: наличиеОбъём смыва, л: 6,5Выпуск: косойПодключение воды: снизуРежим смыва: одинарный (одна кнопка)Механизм слива: механическая кнопкаМатериал унитаза: фарфорСидение в комплекте: наличиеМатериал сидения: пластик, без крышкиЦвет: белыйВес, кг: не более 222 поручня (стационарный U-образный с бумагодержателем, откидной U-образный) в комплекте – наличиеХарактеристики стационарного U-образного поручня:* Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240
* Назначение: поручень для санузла
* Материал: нержавеющая сталь
* Количество точек опоры: не менее 2
* Толщина стали: не менее 1,5мм
* Диаметр: не менее 32 мм
* Цвет изделия: хром
* Конструкция: стационарный
* Крепление: настенное
* Бумагодержатель: наличие

Характеристики откидного U-образного поручня:* Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240
* Назначение: поручень для санузла
* Материал: полированная нержавеющая сталь
* Цвет изделия: хром
* Количество точек опоры: не менее 2
* Толщина стали: не менее 1,5мм
* Диаметр: не менее 32 мм
* Конструкция: откидной
* Крепление: настенный

 **Комплектация:**Чаша унитаза: 1шт.Бачок: 1штКрышка-сидение: 1штКрепеж для установки: 1 шт.Поручень откидной 600\*200мм: 1шт.Поручень стационарный 600\*200мм: 1шт. |