Индукционная система переносная Dstrana Move-6 мини

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/indukczionnaya-sistema-perenosnaya-dstrana-move-6-mini>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система переносная, мини | Назначение:  Система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» (режим телефонной индукционной катушки)    Характеристики:  - Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалога  и т.п.): наличие  - Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие  - Индукционная система может использоваться с внешним электретным микрофоном: наличие  - Площадь покрытия (зона индукционного поля), м: не менее 2  - Частотный диапазон сигнала, Гц: от 100 до 8000  - Динамический диапазон, дБ: более 60  - Встроенная АКБ: наличие  - Встроенный микрофон: наличие  - Чувствительность встроенного микрофона, дБ: от -60 до +-3  - Зона приема встроенного микрофона, м: не более 2  - Разъем для зарядки (только собственное з/у): наличие  - Аудио-разъем (Jack 3.5 мм): наличие  - Кнопка вкл/выкл: наличие  - Световой индикатор вкл./выкл: наличие  - Питание: 12В через сетевой адаптер с 220В  - Габаритный размер, без подставки, мм: не менее 205х280х35  - Вес устройства, кг: не менее 0,53  - Вес блока питания, кг: не менее 0,25  - Материал корпуса: ABS пластик  - Степень защиты: не менее IP Х0  - Диапазон рабочих температур, градус С: от 0 до 40  - Сборная подставка из 3 элементов: наличие  - Условия эксплуатации:  температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35,  относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93,  атмосферное давление, кПа: от 70 до 106.    Комплект поставки:  1. Индукционная система, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1  3. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 1  4. Сборная подставка, шт: не менее 1  5. Упаковка, шт: не менее 1 |