# Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-190-x-75-x-110mm

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель сенсорный** | Сенсорный смеситель для инвалидов, который позволяет подавать воду без особенных физических нагрузок. Изделие устанавливается на раковину. Смеситель оснащен механическим термостатом, который качественно и надежно смешивает воду, не позволяя инвалидам обжечься или мыться холодной водой.  **Технические характеристики:**   * Покрытие корпуса: хром. * Материал корпуса: латунь. * Запорный механизм соленоидный клапан: наличие * Поворотный излив: наличие. * Высота излива: не менее 100 и не более 120 мм * Длина излива: не менее 100 и не более 120 мм * Рабочая температура: не более +45°С. * Максимальное давление: не менее 9 бар и не более 11 бар. * Размер индивидуальной упаковки, см: не менее 46х27,5х7,5 и не более 48х29,5х9,5   **Комплектация:**   * Комплектация: смеситель с крепежом (гайка) – 1 шт. * Блок управления - 1 шт. * Гибкая подводка (для присоединения смесителя к блоку управления) - 1 шт. * Механический термостат - 1 шт. * Паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт. |