**Антивандальный звуковой маяк-информатор DS105**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/antivandalnyi-zvukovoi-mayak-ds-105>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Звуковой маяк-информатор** | Звуковой маяк с датчиком движения в усиленном металлическом антивандальном корпусе. Помогает слабовидящим в ориентировании в пространстве, информирует о местонахождении, препятствиях и т.д..  Идеален для мест с высокой проходимостью: школы, институты, аэропорты и т.д. Подходит для установки по программе Доступная среда.  Благодаря встроенному датчику движения срабатывает как только человек попал в зону действия маяка (радиус 4,5м).  **Технические характеристики:**  Pазмер, мм: от 94х94х27 до 115х115х33мм  Питание: от внешнего источника постоянного напряжения 12В  Ток потребления в режиме ожидания: <20мА  Аудиофайлы (mp3) загружаются с флэшки через USB разъем: наличие  Объем памяти: 4/8/16Мбайт (позволяет записать до 30/60/120мин. звука)  Звуковая мощность, Вт: 2Вт  Датчик движения инфракрасный с распознаванием направления движения: наличие  Дальность действия, м: до 4,5м  Ширина угла обзора датчика: не более 120 градусов  Функция распознавание направления движения и без распознавания: наличие  Проигрывание всех файлов по очереди или только одного выбранного: наличие  Настраиваемая задержка после каждого срабатывания: от 1 до 100 сек, (в течение этого времени повторное срабатывание невозможно)  Возможность подключения внешней нагрузки до 600Вт (например лампа, другие электроустройства), которая будет включаться синхронно со срабатыванием датчика: наличие  Кнопки громкости: наличие  Выбор файла и режима работы: наличие |