**Звуковой маяк-информатор DS305**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-vertical-3-0-5-ir-60-x-90-x-26mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Звуковой маяк-информатор** | Экономичная модель звукового маяка со встроенным датчиком движения и внутренней памятью. Предназначен для информирования и ориентирования слабовидящих и обеспечения их безопасности при передвижении в помещении. Помогает понять где находятся препятствия, двери, нужные объекты. Информация записывается в устройство через USB. Устройство подходит для оснащения организаций по программе доступная среда.  Данный звуковой маяк позволяет записать одно или несколько аудиосообщений, которые будут проигрываться по очереди. Устройство размещается на входе (обычно около или над входной дверью). Звуковой маяк может проигрывать сообщения записанные как на карту памяти, так и на собственную встроенною память устройства. При использовании типовой карты microSD продолжительность записанных сообщений практически нелимитирована и составляет более 500 часов.  **Технические характеристики:**  Поддержка Mp3-файлов: наличие  Два уровня громкости: наличие  Дальность действия датчика движения, метров: не более 4  Объем внутренней памяти 16MB (максимальный объем - 64MB): наличие  Два режима работы: наличие  Поддержка карт памяти формата Micro SD: наличие  Возможность использовать различные источники питания: внешний источник, подключаемый через порт мини-USB, или 3шт щелочные батареи типа ААА: наличие  Встроенный пассивный ИК-датчик: наличие  Угол обнаружения В/Г: 120/120 градусов  Дальность обнаружения, метров: не более 4  Напряжение питания,Bольт: 5 В  Выходная мощность, Ватт: 0,5 Вт  Габаритные размеры, мм: от 54х881х23 до 66х99х28 мм  Материал корпуса: пластик  Крепление к стене на шурупы: наличие |