**Звуковой маяк-информатор DS305**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-vertical-3-0-5-ir-60-x-90-x-26mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Звуковой маяк-информатор**  | Экономичная модель звукового маяка со встроенным датчиком движения и внутренней памятью. Предназначен для информирования и ориентирования слабовидящих и обеспечения их безопасности при передвижении в помещении. Помогает понять где находятся препятствия, двери, нужные объекты. Информация записывается в устройство через USB. Устройство подходит для оснащения организаций по программе доступная среда. Данный звуковой маяк позволяет записать одно или несколько аудиосообщений, которые будут проигрываться по очереди. Устройство размещается на входе (обычно около или над входной дверью). Звуковой маяк может проигрывать сообщения записанные как на карту памяти, так и на собственную встроенною память устройства. При использовании типовой карты microSD продолжительность записанных сообщений практически нелимитирована и составляет более 500 часов.**Технические характеристики:**Поддержка Mp3-файлов: наличиеДва уровня громкости: наличиеДальность действия датчика движения, метров: не более 4 Объем внутренней памяти 16MB (максимальный объем - 64MB): наличиеДва режима работы: наличиеПоддержка карт памяти формата Micro SD: наличиеВозможность использовать различные источники питания: внешний источник, подключаемый через порт мини-USB, или 3шт щелочные батареи типа ААА: наличиеВстроенный пассивный ИК-датчик: наличиеУгол обнаружения В/Г: 120/120 градусовДальность обнаружения, метров: не более 4 Напряжение питания,Bольт: 5 ВВыходная мощность, Ватт: 0,5 ВтГабаритные размеры, мм: от 54х881х23 до 66х99х28 ммМатериал корпуса: пластикКрепление к стене на шурупы: наличие |