# **Система вызова помощи для санузла М700**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-dlya-sanuzla-m700?tab=tab1>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника для санузла  | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова со шнурком, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.**Характеристики приемника:*** Функция отмены вызова - наличие
* Шнур для отправки вызова - наличие
* Размер: не менее 87мм х 87мм х 17 мм и не более 90мм х 90мм х 20мм
* Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров
* Длина шнура – не менее 100см
* Крепление: саморезы или двухсторонний скотч
* Цвет: белый
* Частота: не более 433,92 МГц
* Вес нетто: не более 70 г
* Материал: пластик
* Питание: DC18V,
* Срок службы не менее 12 месяцев
* Температура эксплуатации: -10℃- 60 ℃
* Световая индикация подтверждение о том, что вызов отправлен - наличие

**Характеристики приемника:****Представляет собой стационарное приемное устройство для приема и отображения вызовов с кнопок.*** Размер: не менее 290мм х 120мм х 30мм
* Дальность приема сигналов: 200 метров на открытом пространстве
* Отображение одного трехзначного номера – наличие
* Набор отображаемых значений в вида 000-999 - наличие
* Функция «Часы» - наличие
* Отображение текущего времени в режиме ожидания – наличие
* Отображение в ротации до 3 последних вызовов, поступивших одновременно – наличие
* Хранение в памяти до 10 последних вызовов – в режиме прокрутки - наличие
* Крепление: настенное и настольное
* Цвет: черный и золотой
* Частота: не более 433,92 МГц
* Вес нетто: не более 1100 г
* Материал: пластик и алюминий
* Питание: DC12V-DC24V
* Индикация вызова: звуковое оповещение, цифровое отображение на дисплее
* Максимально возможное количество кнопок для подключения на один приемник – не более 256 штук
* Возможность выбора мелодии – наличие
* Регулировка звука - наличие

Характеристики таблички:* Размер не менее 190мм х 190мм и не более 210мм х 210мм, толщина не менее 3мм,
* Материал – акриловый пластик или оргстекло
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,8мм

**В комплекте:**Кнопка вызова – 1штБатарейка – 1штСаморезы для крепления кнопки – 2штПриемник вызовов – 1штЗарядное устройства для приемника – 1штТактильная табличка с шрифтом Брайля – 1штПаспорт – 1штПерсональная защитная картонная упаковка - 1шт |