# **Система вызова помощи для санузла М700Р**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-dlya-sanuzla-m700?tab=tab1>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Система вызова помощника для санузла | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова со шнурком, приемника вызовов с данной кнопки, усилителя сигнала, сигнальной лампы и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности.  **Характеристики приемника:**   * Функция отмены вызова - наличие * Шнур для отправки вызова - наличие * Размер: не менее 87мм х 87мм х 17 мм и не более 90мм х 90мм х 20мм * Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров * Длина шнура – не менее 100см * Крепление: саморезы или двухсторонний скотч * Цвет: белый * Частота: не более 433,92 МГц * Вес нетто: не более 70 г * Материал: пластик * Питание: DC18V, * Срок службы не менее 12 месяцев * Температура эксплуатации: -10℃- 60 ℃ * Световая индикация подтверждение о том, что вызов отправлен - наличие   **Характеристики приемника:**  **Представляет собой стационарное приемное устройство для приема и отображения вызовов с кнопок.**   * Размер: не менее 290мм х 120мм х 30мм * Дальность приема сигналов: 200 метров на открытом пространстве * Отображение одного трехзначного номера – наличие * Набор отображаемых значений в вида 000-999 - наличие * Функция «Часы» - наличие * Отображение текущего времени в режиме ожидания – наличие * Отображение в ротации до 3 последних вызовов, поступивших одновременно – наличие * Хранение в памяти до 10 последних вызовов – в режиме прокрутки - наличие * Крепление: настенное и настольное * Цвет: черный и золотой * Частота: не более 433,92 МГц * Вес нетто: не более 1100 г * Материал: пластик и алюминий * Питание: DC12V-DC24V * Индикация вызова: звуковое оповещение, цифровое отображение на дисплее * Максимально возможное количество кнопок для подключения на один приемник – не более 256 штук * Возможность выбора мелодии – наличие * Регулировка звука - наличие   Характеристики таблички:   * Размер не менее 190мм х 190мм и не более 210мм х 210мм, толщина не менее 3мм, * Материал – акриловый пластик или оргстекло * Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Высота рельефа не менее 0,8мм   **Характеристики лампы**   * Размер: не менее 104мм х 86мм х 38мм не более 110мм х 90мм х 42мм * Радиус приёма сигнала не менее 100 метров * Крепление: настенное * Цвет: белый * Частота: не более 433,92 МГц * Вес нетто: не более 80 г * Материал: пластик * Питание: 12В (внешний адаптер 220В/12В-1А входит в комплект поставки) * Индикация вызова: звуковое оповещение, цветовая индикация красным или зеленым цветом в зависимости от функции вызова * Максимально возможное количество кнопок для подключения на один приемник – не более 90 штук (три группы кнопок по 30шт)   **Характеристики усилителя**   * Усилитель (репитер) сигнала, предназначен для увеличения дальности действия кнопок вызова. * Размер: не менее 219мм х 159мм х 59мм и не более 221мм х 161мм х 61мм * Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров * Крепление: настольное * Цвет: белый * Частота: 433,92 МГц * Вес нетто: не более 350 г * Материал: пластик * Питание: 12B * Функция запоминания в памяти кнопок вызова - наличие   **В комплекте:**  Кнопка вызова – 1шт  Батарейка – 1шт  Саморезы для крепления кнопки – 2шт  Приемник вызовов – 1шт  Зарядное устройства для приемника – 1шт  Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт  Усилитель – 1 шт  Лампа сигнальная – 1шт  Паспорт – 1шт  Персональная защитная картонная упаковка - 1шт |