**Крючок для костылей травм безопасный, арт. DSKP2**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/kriuchok-dlya-kostylei-travmobezopasnyi?tab=tabDescription>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Крючок для костылей травм безопасный | Крючок для костылей (травм безопасный) используется для удобного расположения трости или костылей на стене. Не предназначен для использования в качестве держателя сумок и одежды. Преимущество такого крючка в возможности выдержать до 15 кг веса, а также наличии креплений в комплекте поставки. В качестве материала изготовления используется конструкционная и нержавеющая шлифована сталь, что обеспечивает максимальную безопасность изделия.  **Технические характеристики:**   * Размеры крючка для костылей: длина не менее 120 и не более 160, ширина не менее 60 и не более 100; * Вес, кг: не более 0,2; * Максимальная нагрузка на крючок для костылей, кг: не более 15; * Точки крепления: не менее 2; * Материал: сталь;   **Комплектация:**   * Крючок: 1 шт. * Комплект крепежа: 1 шт. |