**Пандус телескопический 1-секционный с черным противоскользящим покрытием, 80 см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-1-sektsionnyi-s-protivoskolzyaschim-pokrytiem-80-sm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 1-секционный с черным противоскользящим покрытием | **Технические характеристики:**   * Габариты, см: ширина не менее 16 и не более 18, длина не менее 75 и не более 85 * Количество секций, шт: не менее 1 * Грузоподъемность, кг: не менее 270 * Материал: алюминий с черным противоскользящим покрытием * Вес, кг: не более 4,5 * Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61 * Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие * Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие * Противоскользящие покрытие: наличие |