**Пандус телескопический 3-секционный с черным противоскользящим покрытием, 300 см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-3-sektsionnyi-s-protivoskolzyaschim-pokrytiem-300-sm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 3-секционный с черным противоскользящим покрытием | **Технические характеристики:*** Габариты, см: ширина не менее 16 и не более 18, длина не менее 295 и не более 305
* Длина в сложенном виде: не более 125 см
* Количество секций, шт: не менее 3
* Грузоподъемность, кг: не менее 270
* Материал: алюминий с черным противоскользящим покрытием
* Вес, кг: не более 17
* Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61
* Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие
* Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие
* Противоскользящие покрытие: наличие
 |