**Тестер для индукционной системы**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/tester-dlya-induktsionnoi-sistemy

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара,****работы, услуги** | **Технические показатели** |
|  **Тестер для индукционной системы** | Портативное вспомогательное прослушивающее устройство усиливает звук телефона, телевизора или радио, а также может использоваться как альтернатива слуховому аппарату.Используется для тестирования стационарных индукционных систем.**Технические характеристики:**Гарнитура с резиновыми амброшюрами: наличиеАккумулятор 3.7V Li-Po: наличиеMicro USB / USB-кабель для зарядки: наличиеРемешок: наличиеМикрофон с держателем и проводом 3м: наличиеЗажим для ремешка: наличиеРегулятор громкости приема, дБ: не менее 30Т-режим: наличиеМаксимальная акустическая мощность, дБ: до 120Встроенная литиевая батарея: наличиеДиапазон частот, Гц: от 100 до 8000Время работы от аккумулятора, часы: не менее 8 не более 10Полное время зарядки, часы: не более 3 часовИндикатор низкого заряда батареи: наличиеУправление тоном, дБ: +/- 10Чувствительность катушки: -50dBv, 1 кГц, 100 мА / м |