**Тестер для индукционной системы**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/tester-dlya-induktsionnoi-sistemy

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара,**  **работы, услуги** | **Технические показатели** |
| **Тестер для индукционной системы** | Портативное вспомогательное прослушивающее устройство усиливает звук телефона, телевизора или радио, а также может использоваться как альтернатива слуховому аппарату.  Используется для тестирования стационарных индукционных систем.  **Технические характеристики:**  Гарнитура с резиновыми амброшюрами: наличие  Аккумулятор 3.7V Li-Po: наличие  Micro USB / USB-кабель для зарядки: наличие  Ремешок: наличие  Микрофон с держателем и проводом 3м: наличие  Зажим для ремешка: наличие  Регулятор громкости приема, дБ: не менее 30  Т-режим: наличие  Максимальная акустическая мощность, дБ: до 120  Встроенная литиевая батарея: наличие  Диапазон частот, Гц: от 100 до 8000  Время работы от аккумулятора, часы: не менее 8 не более 10  Полное время зарядки, часы: не более 3 часов  Индикатор низкого заряда батареи: наличие  Управление тоном, дБ: +/- 10  Чувствительность катушки: -50dBv, 1 кГц, 100 мА / м |