**Пандус телескопический 2-секционный, алюминий с рифленой поверхностью, 260см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-2-sektsionnyi>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 2-секционный | **Технические характеристики:*** Габариты, мм: ширина не менее 160 и не более 170, длина не менее 2500 и не более 2700
* Количество секций, шт: не менее 2
* Грузоподъемность, кг: не менее 270
* Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 48
* Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие
* Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие
* Противоскользящие покрытие: наличие
 |