**Пандус телескопический 3-секционный, рифленый алюминий, 320см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-3-sektsionnyi>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 3-секционный | **Технические характеристики:**   * Габариты, мм: ширина не менее 15 и не более 17, длина не менее 310 и не более 330 * Количество секций, шт: не менее 3 * Грузоподъемность, кг: не менее 270 * Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61 * Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие * Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие * Противоскользящие покрытие: наличие |