**Пандус телескопический 3-секционный, рифленый алюминий, 380см** Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-3-sektsionnyi>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 3-секционный | **Технические характеристики:*** Габариты, мм: ширина не менее 15 и не более 17, длина не менее 370 и не более 390
* Количество секций, шт: не менее 3
* Грузоподъемность, кг: не менее 270
* Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61
* Винтовые фиксаторы для закрепления пандуса: наличие
* Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие
* Противоскользящие покрытие: наличие
 |