**Визуальный знак ГОСТ Р 521131 200х200 мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/znak-dostupnosti-obekta-dlya-invalidov-peredvigaiuschikhsya-na-kreslakh-kolyaskakh>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Визуальный знак ГОСТ Р 521131 200х200 мм | Плоскостные визуальные знаки, предназначенные для восприятия всеми категориями граждан, кроме инвалидов по зрению, выполненные в форме квадрата.   * Габариты, мм: не менее 200х200 мм * Толщина, мм: не менее 3 * Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе * Цвет таблички, включая боковые срезы: белый, синий * Закругленные края: наличие * Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм |