**Тактильно-визуальный знак ГОСТ Р 521131 100х150 мм**

Ссылка на товар на нашем сайте: : <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilno-vizualnye-znaki-gost-r-521131>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильно-визуальный знак ГОСТ Р 521131 100х150 мм | Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам. Табличка должна подходить для размещения в **железнодорожных вагонах, судах воздушного и водного транспорта.**   * Размер пиктограммы: не менее 100х150 мм * Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм * Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм * Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм * Цвет: желтый, черный * Материал: пластик полистирол |