Поручень для раковины двухопорный 550мм Ø 32

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-rakoviny-dvukhopornyi-550mm-32>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины  | Назначение:Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.Характеристики:– Размер, мм: не менее 550х230 не более 560х250– Материал: полированная нержавеющая сталь или эквивалент– Форма: U-образный– Цвет изделия: хром– Количество точек опоры, шт: не менее 2– Толщина стали, мм: не менее 1,5– Диаметр, мм: не менее 32– Конструкция: стационарный– Крепление: настенный |